FF 



\msmm 



u— 



TM 



3WJ1K4 




ft£ttffi3£tt 



Jlfc. 



<fc'SU 
CfMLT<tf£tt. 



1.S8B®Sfl!t»# P1— 2 

2.73»5U-3i/tfa-*txbt;©Jg«B5» P3—8 

3.C^ffl^a P9~~13 

i.T\sHmm£~niZi$ZlZ& P13 

5.ttfl3±©a!lt PU 

G.&mZ&mtZffilZ P14--15 

7.£t§ P16 



= 0>»Kl±, SHHtiNBISa (ffi-&W«XI*fro»ttLfcJ(W«i:fei»Tttffi 


^ii'y< -S fi'/ffi^li'i) r-fi : .'-til!ife«r'cOvB?iJtFS*|yj il: £ Llfi'J t I £ffi$S«yffl$S 


T.tiiftWVfri.-KWSirAJitk (vcci) Equate l Tfc 0*1-0 


i*l, #«a&55>*, Tis\£ : ; 3 >$mmz3miTz:mm\~>bik, 


■zffiv&comm tzsz.kfft)»)t-t 


!R«iKWa ; uee-3TlLi.»flX')ISi>S:LTT*v»o 



l.S8B©€»fc« 



v-um*<$nffi 




8 AC ADAPTERS!? 
6 TV ■!!• GAME 



7RF SWITCH «? 
CHi <II> CH2 



I'3VI-D-5- 



.... II 
< CASSETTE CONNECTOR 




II 3>hO-5- 



RF SWITCH («?a) 




AC ADAPTER 7^2* 



750/30011 



7 7 n y —a y tf a -^ *{ta>KH 

©POWER 

©EJECT 

® RESET 

KlrfR,fc»CffUT<*f;*U, 

©CASSETTE CONNECTOR 

©CH1 <] CH2 

2?-V>*MZ. 2**>*JUTxUe;tea£ff^TU5*fc5T-«19 l A'>*JblC 

© TV < > GAME 

(0«.GAME : E-KlCfS l >:Say-Afl , SIL.ftafo(3.'Si^(*S^Snru*To) 
®RF SWITCH Si? 

ttUfflRF SWITCH*g*rcUSfo 

a : raia©RF swiTCHWfl-rot.<D«»fl(cjgisueor<eau. 

HI- 7?75 

<S> AC ADAPTER m* 

(9' EXPAN D C N N ECTOR 

a: P3flB©IC?:«US?©T. W : ?SIC1§V*liK©fe©*i(6SIC)SMS'tt«(.^T-<t'cO 

IA7U-fffl<D^^^D-5-Tt. SELECTTKSV^START/K^Vtftt 
2A7 , U'Tffl05D>hD-7-T-?oV-f'i'n*>(MIC.') tVOLUMEtfttlT 

a: xu-f^ejtgroaiSctft'aDUs^roT-.Mic.^sffluwi^BVOLUME^si'Jw 
2 



m 7 7 $ U — D V kf :l-£ <D*g3i7D}£ 



©xbtftf67>x^-3g(VHF> 
45t-LTRF SWITCH 

HVC-005 




»M77'5 l J-Il>ea-5*-'-K-K 
HVC-007 



^su-zDvtfzL-^T^fogffifcai 



77'5U-=i>ta-^!*xL'f(CVHF 1?-v>*^. *fcia2?-v>*Jl/r9{«£: 
i^SyJt. RF SWITCH*O^0d:-5(I««IUT<fcfSC^ 

■ uhf / vHF;f K ttitearB 

xUk'iCgSSSttTOSVHFPVx^ii^S'l-L , xUt'tVHFPVxtHUKDfi 
IZRF SWITCH £ Aft £?<, UHF7'>x^-*iro}lSf.B ; fa)f $ IILT<fc"SO. 

■ VHFftfWMfettTtt 

switch* An* -9-0 

■ uHFt'itronfians 

xUt'tfA/HFSifi^lCRF SWITCH^ggSL^o 
UHF3i^lC}g^LTOS7>?^-^IS^03S*IIL.T<fSL->o 
>£ : VHFtB1~12?V>*JKD»S%ff^TC^§?-V>^^T-g-c 
UHF^!*13~62?-v>*JU05BftS%ffoTt^5?^>*^r--9-o 

VTR^fsgfflSnTOSISli . VTRttSxbfc^VHFli^CJg^SttTUS 
i4Tl/flT4L. xUetVTR©^lCRF SWITCH£AttT<CSU, 



VTR6 s 6xUt(DUHF^?(CSSt$nTL'>5Sgtf35§i.! 
!CbT<ftfSLlo 
► xbtACD VHF 7>Ti-m(»i$ 

« l J *■?(-«*. S*(3xU£0)8® 

«T(SS§fcffl*l 



Tbtll 



icm**-©** 








VI'i-7\.'-+y;-;ir !■.: . 




AI(75ngmy-7Jl/) 


¥S(300n7^-?f) 


^£K^ 




' )l 




»5 

? 


i 


s«e!-i 


t§«SS-3 


^ 
^ 


JSSCT-2 


ISSGF4 




SSfll-3 



(75ni5|»^--7Ji') 



«tt 



|)g>aia-4| 







imm-i 



V\-\FM=?-'\(D7y7-i-Mt> i &m75nmM J T- 



■7JI/)THif©* 







•31. RF SWITCHtf5tB"CU§(5)«'y 

-yiu(Dmmm<.mo7s.m)ts t . j- 
ut:«^©£B l hH}g«»uTo«u 

32. H^ICVHFPVx^-WTRft^ecDISl 
«£-- 7Jl/<DSl*§SgtfRF SWITCH 

alWELXSffiStts-ii/oiDT-ca* 



© 



r^-S*RF SWITCH 

icia©cfc-5icffiraitr<fc- 




RF SWITCH #5(DI1 
r— ^l/^&IEPl/x;*- 

ltHU75x^T-xbfi; 




ftS^v^JS 



\& mm-z\ 






© 




7>t:MJ*££P*3(D 
•V;><£llg(,iT5tl§k7> 



31. RF SWITCH#6tBTU5lRllffi-y 
-7JU<D«i*i«(i3©:P5Sg)tf. r 

32- H«ICVHFP>x^-VVTR6 s 6©H 
»-tr-:7JI,©«t$§SgtfRF SWITCH 

<£SU 



7>t:MD*-J»$*tU£<D VHF I 

>J 



A1T'>5=± 





7>x±=]*££#5 
£RF SWITCH IC 
fc'SU, 



Iqltt*- 7)l> 



&CRF SWITCH 







0*-^rf switch mmn'r- 

7MZ, ttlS<D75fi/300ng}® 



75O/300figltl§§ 



if)h , 5'TA"-r-CL"«l't5 a 





xSg£RF SWITCHOT 



(3) 75 n /300 a mmmowmm 
75 n /300 a mmmo^mmo y « 



m-4. 



VHFS« : ? / \(D7>7 1 ^-** t ¥i!<300fl7-f-y*)-pr]*^5iCO*S 




®$?RF SWITCH omWr- 
7MZ. ttH©75fl/300fig& 



75O/300flgig> 



■.-JK5-TA"— r-cuasits 











(J)7>xxD*££tf59l-Ufc¥i! 
7>x:ri|§£RF SWITCHIC. 

»C75 n/aoonssiscDspiJg* 




OVHFil^lCiiLiAA/JX 



750/300 n wfo^owm js«d y 



. z&mi5ft 



1CH 



1 ) x b £©«>§* AhT<CS(.v. 

2 I xUt^VHFxVV^Jl/fc^flSSfflx^V^JUICStottT-Cfc'SOo 

SfcB2CH)o 

3 ' *tt©*J-fe«./ hSUii*DIC*-fey h*lUii/i/e<££U, 

4 ) *ttl?ffl©TV<1 l>GAME£ "GAME" C-bv hLT<fSlV 
5) #f*©®®7.-f vx£Anr<fc'SLv, 

6 i *»©U-bvh^-fy?%flL.r<ft:SLi 

7) mD^hD^^-tDSELECTz-K^VT-SSiJ^roV-A^llRL. START 

7 7»5'J-:3Vfc?:i.— 5?©BMttfSO<!:& Sfcli^xx-vV^A^xUfc: 
•Sfflx-fV^Jl/ (VHFIx*>*A»£fc«2xW*;i/> C^oTL^LitS 

6*35 y*f, xUfcoa?ffl:i»i9»*c:Kic«oT7 7'5 i J-3vea-^ffl9 1 

*>*Jl»l;:d;bttT<fc?eSlV, 

xUe©a?ffif»*8tf«l^£l*0^©TC3S)H6 N 5ifiUfc©£8^rx*>* 




W: 



i a— £ u • 

LT<*f£U 

• S)3/K£>©<h - ©f2g (1.2.3. * ^XCfe^T'S'J-UVtfi-^^S 
»T£T©»& (VHF1x*i'*Jl/~UHF62x»*;L'> ff?*>^l/ 

•&oTS®*£V©3j^iJffil^©xi':v*^3^;y3^ffl»&x-\'>* 

• ^T'SU-DVtfn.-^JiiKL.. JBigfcONICUTx-lyfcfCVHFIx-*' 
V=iWL<Sfcli2x*>*;i;r$«*&oTOStt!iT18aLT"<£SU, 



-1 A>F - tiDg;i*7-i'h"*-i'»,'?-+S88i$'-i'-Wl>3t 

-3 s®'-K£>+ieay/#i£y*-i''v9 ; s d ) 

-4 S/S*£>+lii£y/&&yxi''yx5£ (2) 



-1 



A>RD@*;*5-f K*-f'y9 1 +ig81#-i'-Wl'it: 



>*A/(VHF 



W-C?)\j- 



issistt 




1 » 7p5'J-3>t°i— 9ffl?V>*;i/£)li*.*-l''y3 1 £7 1 Ut - ©2? 1 V>* 

2) TUtfflli. :7p5'J-=)>fcf:L-£cD^fi£ONi;:U'C<£SU„ 

-5ffl^ *>*;!/ (2?A->^-Jl/> ICSfctt*?:, CtDEiKD/NV KfflM*. 

!8SIUT<t'SL'>o ffl»Stt-l4C0)*^B**l^rf l J*^o (VlB1. 2. 



Se^-f-y^+SB^'-f-VJl/^ 







1 ) 



2) 
3) 

4) 



SB»iaB^-r-y?(D*S7 i utrTi*^'rv9 i % raj cuf<fcffcu 





ISBL.T<££0, 18Bffllgf+BC(D*^(***IC« l JS-?o ( Vl IS 1 . 
2. 3?-f>*;i/%*A-L*^©T-29 ; -P>*^B*S. 1^*>*;M3 







11 



— 3 ®/§7K5>+IH£ L J /aPSU^-f^iKI) 



*!->:?.>i.;,r.r «ns 



iM © © 



a? — fTi-*M8s— n 

"O o ? 



i — scsia — « 



CXDCDCDOD 
^ / / • 

mmmm 

• /// 

i q )i~re-i(_n_jrra~i 

/ / // 



1) 

2) 
3) 
4) 

5> 

6) 

7) 



7 ?■ 5 'J -nVtfa— 5S9 1 + >*JHC"9"5«fifi©SSJK-5?>%}f L/T< f 

£(,•>„ 

li&iJ#5>t$:& l J>K£>£? ( PUT:7 7-5 'J -D>fcf:i.-$<DW«tf»a 

C«5<fc-5ilfil>T<fc?£Oc 

7 t» 5 'J - 3> If a -£<DEW«ff«S§lCtil'y: L^I □ ItMffim* LT< £ S l>. 

fcfSU 



-4 



m#$ v+iisu / msv *-r * ?«( 2 ) 




ilHtf;'£> 



1 > 



2) xH=:©a3B. 77'5 l J-D>tra-^(D®:l%0N!CbT<fc'SL^ 

5) 77-5D-D>tra-^ffl5 : -v>^;i/CTr5iapff©g©/K^> : &ffLT<t' 

6) £t6jK-5'>*«iUT<£SU, 



4. 



^L/fcfSfifczrjgcftaci* 



1 ) y-A**7& 

?<DT\ £#&©S*§IC? + V*Jb££ft-ttr£3gU#<££l'>,, 
2) y-A^ 

tt«t^y*-g-o^lCgS(C3D§^f v9 : TV<t>GAME*TVi!CLT<t'S 
#<e&L'».xL/l=riliifl%cril(C«-3fc«(C. TVOGAMEfcGAMEaiCU 



13 



B &m±<o&n 



1) fc-fe-yl-fcgLiiCrBSli. 1rtv hV*»lC«S«:WMtoS&:Oc*:-5?E;»lC 

2) fc-fev \~tDf&%miCte&yy r S.'J -H>¥ 3.— 5?#»<Dffl3g;*-f »/?£d5<3 

10) SKSy-A^tSWIS. ffl^05t». 1B5ffl'aoL2B?iltc:<b(;:i0tt~15ft 



6. *ra *<*£-*■ slut; 



• xUfc\0®;l:75^tf:D>*>HtfSB?^TO3:-tiA,* v o 

2) y— AOBWStfltif J8M©S-ffi5 CfflEttESLO. 

• fUf(DVHFft>*)l/ff«Sffl9 : t>*;i' ( 1CH*t(S2CH) (C€ 

• AC;p#7$tf*«i::iL<g3i$ttT03:-r2)V 

• TV < !>GAME ifGAMEmz^SnTl^t&o 

•*«©RF SWITCH^lCRF^^tfJEl^ffifcSttTUS?**.. 

• RF SWITCH)!Sa<D^-:7Jl/tf[*tfttTO£ti/b*> x o 



3) r—A&vkzff. Tutiitftee^LUMUtfiu).. 

• TV < 6AMEtfTVilCttoTO*t#. 

• 8«**Jffl*ftTlv5^C,a»*DttCRF SWITCJH*£>LTU* 



^ 



\ 



*ara 



. 



*■ \ 



J rF=n 



RF SWITCH - 



*M 



nUofcHRQI 



IL.OISWBI1 



4) 

5) 

6) 
7) 

8) 

• 

9) 



VHFfaK» , VT5#Xl^TUS-t±/uA\> 

MWz&if ifr^. etf-5-ro, e&o^noo 

V H F m*^ ^1fXlsT^£-\tAjh\ 

mmozi—i—my-fti a 



: ±12. «^33d;a*ii#75;~StfC^El©xbeiZ c J:-DT^«§«^tf^ 1 J^-9-CD 

yjsc^jyj&ystf #. xbf ■ 7 7'5 i J-n>t°a-^^t,sfiPfris^y^ 

tt/o„ *fc. **— AC{*6L3t*.*y*'ttAi(D"P. CT7*<fc£U, 



15 



■7.JE « 



B& HVC-001 

DC10V 850mA 

mmnti mw 

L S I CPU 8£>yl- N-CHt>7.5A 

PPU (tfr*D>HD-5-) N-CH*X^?A 
RAM 2KX8t?«yh *£x-<<y£RAM 
ROM K*32KX8k:'yh 

WtfSs rill 50%. 31^220%. «S60% 

■ ■ ift680g (0][IP>hD-7-£££) 

ttJIfiS AC7^^^(HVC-002) 

RF SWITCH(HVC-003) 
75n/300O8«S(HVC-0M) 



_ 






16 






*i.-7 




<I>i-'(y?m(D?D.-yzwj® : 3„ 



s* 



®«»§«*rot*f 



v. 




(3>^--f'7T-^ro»!i*iayp5So 



Qwmmzm'-m-fo 







S3g«tBLT. TSStfUTt. 






VTR*ttJl*tLTliMda> 




vmi -■"■■ 
/ 



1 



mf-p-sftu*, 



VHF 



an (| 
yi-ewuHF mi'-- 



VTRJ 



UHF7"^y»-ff6 

0- x "0 

UHF 

0->*"-0 



5 1 Uf7>x±A^)gB'\ 










MEMO 



MEMO 



•SEWCOtVC 
©«6t*. SliSroiS^ffllC. S3SB9. ri£dr*EA<D±. 33HLi±lfCD«JB)SIC 

*■»■- t^*«?«*nsa:#tt 



♦♦•J.********** -f^IiE^^: .j.************ 

2 . ;fccr>ifl&isf$;,ffiiimiti'i'T-t #*«&£ <-»*: ut 

<DA& • 355(44 f i; J: S&WfcJ: t/»AfftOT«iJSi- J: •5S'cF«„ 

©»ttLTt>4fft«0«ffilc«HLT*Wp'&i:£l*'5&P<l<, 

©*»«»*«»* *<i/c«f!-. fe«kU f *rHv>-kifB.*fWi.>±if(S •«»«*<.»*& 

3 . c roSSEi'f l;t rail'-] C-f'i; III S ft ZW&r.tHi #*8T-J-„ 

This warranty shall be valid only within Japan. 



? a x605 H(Bffi»UJEffl«8J:aeai60»>l5 SS8SWK T451 SSUffifflEU f 2 II 1 1H* ' ■ - 

TEL (075)M1-6113SCK!R) TEL <06Z>5/' 

(9:E t101 M!n(HT-rtfflE»ffi!SfflSJ1Tg22. »U*S«Si f060 •MKiVXB.lltS.i-' 
TEL <03>32M -1?81S(tt»> TEL (011)621 

X E 5 6 T531 *l«mKB*EE!IMTB13*9S S8UjS«9t f 700 BWIB» «W -I iii.IBUH 
TEL <06>376-5S5O«<rtR) TEL (0662)62- IB/IB'tCI*) 



' ._*._<" ,J i,j -.-J •,-' -.J \J -,J -.J , ■'■■.'■■' ■..'' \J .J ■..' .. r ■ '._r 1% : >j ,j i^f '.j.f-u^r->.- r ■. ; , r , .- . ,- . r . t . ,- , i ,_,- ,_f.- 



:M nnn-DD 




« * 



fcli'.kifff-Hn ¥ 



& ii; R] 1-21 






* ft T605 9Bm*UjEa«Ji*KBl60B18 

IEL. (075)Ml-6ll3»(rtR) 
K « * « TlOl *«aWtfflEI»HUfiB«J I TB22 
IEL. (03) 254-l78l»(ttR) 

* E 5S ffi T531 *ISm*E*S*lTBI3»9^ 

IEL. (06) 376-5950»<tt») 

6sa««« t«i aaramaKST zTBi8*9*j 

IEL. (052)571 -2506»(rt«) 
«.«S«» T060 «L*rB+«EJt9*BI8TB2*W 

IEL. (011)621 -0513S(«K) 
m III S • m T700 HUiiH»a«J4TB4«1l* 

TEL. (0362)52- 1821 » (««) 



