Um GPS Logger leve e de baixo consumo energético. O objectivo desta aplicação é armazenar as coordenadas GPS com intervalo especificado para um ficheiro no cartão SD.  Esta aplicação corre em background de forma a que possa ir dar uma longa caminhada, passeio de avião, sessão fotográfico ou mesmo ir comprar leite enquanto a aplicação fica a correr durante o maior tempo possível.   Quando voltar para junto do computador, as posições registadas podem ser usadas para localizar fotos, enviar para sites de viagens, ver o trajecto no Google Earth e outros fins semelhantes. 

***Funcionalidades:

* Especificar o intervalo de tempo entre registos
* Especificar o intervalo de distância entre registos
* Usar localização por triangulação GSM ou satélites GPS
* Ficheiros GPX e/ou KML
* Notificação para o utilizador
* Usar hora do telefone ou do satélite GPS
* Possibilidade de usar medidas imperiais
* Começar automaticamente no arranque do telefone
* Enviar email automaticamente a cada x horas
* Envio de trajectos GPS para OpenStreetMap
Envio de ficheiros de registo para Dropbox


Bugs, pedidos de funcionalidades, questões - por favor enviar para github.com/mendhak/gpslogger.  

***Notas:

O GPSLogger não é uma substituição do OpenTracks.  A aplicação OpenTracks é usada para períodos curtos (uma vez que usa uma grande quantidade de funcionalidades enquanto corre), o GPSLogger ambiciona correr em background durante grandes períodos de tempo.

A aplicação usa uma ligação de dados apenas se for configurada para usar as funcionaldiades de envio automático de email, envio para Dropbox ou OpenStretMap.

Apesar da aplicação permitir uma frequência de medição de 0 segundos, não é recomendada a sua utilização uma vez que necessitará de uma grande quantidade de acessos ao cartão e CPU; isto pode causar instabilidades e paragens. Usar preferencialmente 1-3 segundos.

Se existir uma característica que acha deva ser adicionada à app, pode submeter um pedido no site do GitHub.

***Explicação dos pedidos de permissão:

Armazenamento - para escrever e ler ficheiros de posições para o cartão

Acesso à rede - usado quando são enviadas as posições (Dropbox, OpenStreetMap), para envio de emails e para autorização com Dropbox e OpenStreetMap.

Acesso a localização - usado para determinar localização do dispositivo

Ferramentas do sistema (arranque automático) - necessário no caso em o GPSLogger é configurado para arrancar automaticamente
